**Nowość STILL - wózek podnośnikowy EXV 10C-16C**

**Firma STILL prezentuje nowy podnośnikowy wózek widłowy EXV 10C-16C. Kompaktowe i zwrotne urządzenie zapewnia wysoką wydajność transportu wewnętrznego w ograniczonych przestrzeniach.**

W odpowiedzi na rynkową potrzebę skutecznej obsługi ładunków w niewielkich przestrzeniach firma STILL wprowadza mniejszą wersję popularnego wózka podnośnikowego EXV 14-20. Dzięki całkowitej szerokości od 800 mm i długości od 1718 mm, promień skrętu EXV 10C wynosi zaledwie 1392 mm. Najmniejszy wariant nowego w ofercie STILL Polska wózka podnośnikowego pozwala obsługiwać standardowe europalety w alejkach szerokich na 2221 mm. Pojazd sprawdza się w efekcie wszędzie tam, gdzie na manewry jest bardzo niewiele miejsca. Nowość wyróżnia się więc ponadprzeciętną kompaktowością i zwrotnością przy dużym udźwigu resztkowym oraz wysokości podnoszenia sięgającej 5 metrów.

**Prosta i intuicyjna obsługa**

Nie bez znaczenia dla zwrotności i płynnej pracy wózka podnośnikowego EXV 10C-16C w ograniczonych przestrzeniach jest zastosowanie w jego konstrukcji ergonomicznego dyszla. Wyposażona w duże przyciski sterujące głowica jest łatwa w obsłudze jedną dłonią – niezależnie od jej wielkości i tego, czy użytkownik jest lewo- czy praworęczny. Na dużym wyświetlaczu LED prezentowane są wszystkie istotne informacje o statusie wózka, jak poziom naładowania akumulatora, pozostały czas pracy, bieżący program jazdy, a także wysokość podnoszenia i masa ładunku. Co więcej, dzięki funkcji OptiSpeed prędkość jazdy dostosowuje się do kąta nachylenia dyszla, zapewniając bezpieczeństwo operatora przez cały czas pracy.

Tak jak prędkość jazdy EXV 10C-16C inteligentnie dostosowuje się do stopnia wychylenia dyszla, tak maksymalna wysokość podnoszenia samoczynnie dopasowuje się do masy ładunku. Dzięki wytrzymałemu 4-kołowemu podwoziu wózek podnośnikowy EXV 10C-16C pozostaje stabilny pomimo smukłej sylwetki – nawet podczas pokonywania ciasnych zakrętów. Różne programy jazdy i opcjonalne przedłużenie ramienia koła zapewniają maksymalną elastyczność użytkowania, a zaokrąglone końcówki wideł sprawiają, że wsuwanie ich w palety jest szybkie i łatwe.

**Modułowa konstrukcja**

Specyficzna dla produktów STILL z portfolio Xcellence Line modułowa budowa pozwala na precyzyjną konfigurację podnośnikowych wózków paletowych EXV 10C-16C zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów. Dla rozwiązania dostępne są wszystkie funkcje większego EXV 14-20. Seria kompaktowych wózków EXV o udźwigu do 1,6 t stanowi skuteczne uzupełnienie floty o inteligentne, bezpieczne i wysoce wydajne rozwiązanie do obsługi lekkich i średnich ładunków.